{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,6],[1,2,1,3],[2,0,7,0],[2,1,7,1],[2,2,7,2],[2,3,31,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[4,4,19,4],[4,5,19,5],[4,6,19,6],[8,0,19,0],[8,1,19,1],[8,2,19,2],[20,0,31,0],[20,1,31,1],[20,2,31,2],[20,4,31,4],[20,5,31,5],[20,6,31,6],[32,0,32,6],[33,0,33,6],[34,0,34,6],[35,0,35,6],[36,0,36,6],[37,0,37,6],[38,0,38,6],[39,0,39,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安徽职业技术学院新学生宿舍单元多功能门及可视对讲系统询价报价单\n\n"]
["序号","招标内容","技术参数及要求",null,"单价","合价","备注"]
[1,"保温防盗电子对讲单元门（10樘）","1、楼宇单元门根据建筑设计要求为三防门，应为304不锈钢门框的制作，不锈钢框板厚应大于等于1.00mm，采用双层钢化玻璃，钢化玻璃厚5mm，门扇厚度﹥50mm（不锈钢必须达到国家标准）\n2、锁具采用电磁锁，达到锁具要求A级别﹥10分钟。\n3、每扇单元门需提供钥匙为该单元户数的3倍。\n4、关门噪音≤75DB。\n5、焊接强度：一字型180N/m/㎡，T字型150N/m/㎡，门扇与门框连接使用三道门轴（保证门扇不下垂），闭门器采用子母闭门器。\n6、楼宇单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸由投标单位设计。产品质量必须符合国家标准《楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件》标准要求。\n","1、投标报价含配合费：5%。\n2、中标人供货前须提供由第三方检测部门出具的所投单元门检验报告，检验报告须包含上述技术参数。检测报告未提供或提供的不符合招标文件要求的，采购人有权取消其中标资格。\n3、颜色由现场负责人根据设计单位意见选定，费用不予增加，中标人在生产前应对洞口尺寸进行现场测量，并按实际洞口尺寸进行货物的设计和生产，如实际洞口尺寸与招标尺寸有偏差，费用不予调整。\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[2,"单元彩色可视对讲主机（10部）","1．功能特点\n单元门口主机，黑白可视型，提供呼叫住户、对讲、彩色可视、夜光红外补偿、密码开锁、带门禁、键盘夜视灯等功能。\n2．产品规格\n工作电压：13.5V～18V\n工作电流：静态工作电流≤60mA；最大工作电流≤300mA\n分辨率：＞380TVLines\n使用照度：＜0.1LUX\n安装方式：嵌入安装、预埋安装、明装\n号码显示：4位数码显示\n最大容量：8999户\n使用环境：环境温度：-40℃～+75℃；相对湿度≤95%，不结露             外形尺寸：307mm×121mm×51mm\n"]
{"$rows_empty":11}
[3,"免提式彩色可视对讲分机（342部）","1．功能特点\nGST-DJ6207免提式彩色可视对讲分机，接收到室外机的呼叫，发出振铃音，并显示来访者的图像，按“接听”键通话，通话期间按下“开锁”键，可打开单元门。三秒内按下“监视”键，可通过室外主机监视住户门口的图像。\n2、门禁卡每户3张。\n3、产品规格\n工作电压：13.5V～18V\n工作电流：静态工作电流≤35m；最大工作电流≤600mA\n显示屏：4″黑白平面显像管\n分辨率：＞400TVLines\n安装方式：壁挂安装、预埋安装\n振铃：十二种八和弦音乐\n使用环境：环境温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%，不结露\n外形尺寸：249mm×229mm×52mm\n"]
{"$rows_empty":11}
["合计（大写：                          小写：                             ）"]
["1、 报价单上的“单价”和“合价”含完成该项目的所有费用"]
["2、 本报价单不够陈述的，供应商可另附纸进行陈述"]
["3、 如有不明之处，请与采购人联系，采购人联系电话：0551-64689027（张老师）"]
["4、 本项目采用有效最低价中标，即询价商在满足所有报价单内容的基础上以最低价成交"]
["5、备注栏由投标单位填写，填写内容为：（1）是否与报价单中的名称、型号一致，如果一致直接填写一致（2）如果与报价单中的名称、型号不一致时，应在满足报价单基本功能的基础上填写所投产品的名称和型号及技术参数。"]
["6、询价供应商应针对以下内容作出询价承诺，并将询价承诺函附在本报价单后面：本项目质保期的期限为一年；中标商应在接到中标通知后三个工作日内与招标方签订供货合同，二十个工作日完成工程内容；付款方式：货物运到现场，验收合格后支付合同价的50%。竣工验收合格后支付至结算价的95%。余下5%作为质量保证金，在工程竣工结束后一年内付清（不计息）；成交供应商在中标后提交履约保证金人民币5000元，工程验收合格后退还；中标单位如有违约保证金不予退还。"]
["7、询价供应商应将工商营业执照、税务登记证及相关证明文件附在本报价单后面，以询价小组备查；\n8、询价供应商应提供不少于1项类似单元多功能门及可视对讲系统供货业绩，附在本报价单后面；\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}